* + 1. Оборудование для содержания крупных животных ThreeShine

Изделия для содержания собак:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Описание** | **Размер (мм)** |
| SK-DAW4-15 | Стеллаж с 4 шт клеток (2 ряда х 2 клетки) для содержания собак весом до 15 кг с автоматической подачей воды в клетки. Система автоматического смыва и измельчения продуктов жизнедеятельности животных. Клетка имеет две кормушки для сухого корма, держатель для этикеток. Материал клетки: нержавеющая сталь. Размер клетки, мм: 800х900х800. Площадь клетки: 7200см2. | 1800х950х2100 |
| SK-DAW4- 30 | Стеллаж с 4 шт клеток (2 ряда х 2 клетки) для содержания собак весом до 30 кг с автоматической подачей воды в клетки. Система автоматического смыва и измельчения продуктов жизнедеятельности животных. Клетка имеет две кормушки для сухого корма, держатель для этикеток. Материал клетки: нержавеющая сталь. Размер клетки, мм: 900х1200х900. Площадь клетки: 10800см2. | 1990х1300х2350. |
| SK-DAW-P1500 | Вольер для длительного содержания (селекция, клинические испытания) собак. Наличие системы автоматической подачи питьевой воды. Задняя панель имеет полку для запрыгивания животного, домик-конуру. Боковые стенки съёмные, для группового содержания животных. Выдвигаемые кормушки для сухого корма. Материал клетки: нержавеющая сталь. Площадь клетки: 1,5м2.  | 1000х1500х1800. |
| SK-DAW-P1800 | Вольер для длительного содержания (селекция, клинические испытания) собак. Наличие системы автоматической подачи питьевой воды. Задняя панель имеет полку для запрыгивания животного, домик-конуру. Боковые стенки съёмные, для группового содержания животных. Выдвигаемые кормушки для сухого корма. Материал клетки: нержавеющая сталь. Площадь клетки: 1,8м2.  | 1000х1800х1800. |
| SK-DMC4-15 | Система из 4 клеток для изучения метаболизма собак (селекция, клинические испытания). Материал клетки: нержавеющая сталь. Бутылка для питья либо система автоматической подачи воды (указывается при заказе). Воронкообразное дно для собора продуктов жизнедеятельности. Съёмный лоток для отходов. Пол клетки – решетчатый. Кормушка для сухого корма. Держатель этикетки. Боковые панели съёмные (опция). Ролики и резьбовые фиксаторы для пола. Размер клетки, мм: 800х900х800. Площадь клетки: 720см2.  | 1730х1230х2150 |
| SK-DMC4-1 | Клетка для изучения метаболизма собак (селекция, клинические испытания). Материал клетки: нержавеющая сталь. Бутылка для питья либо система автоматической подачи воды (указывается при заказе). Воронкообразное дно для собора продуктов жизнедеятельности. Съёмный лоток для отходов. Пол клетки – решетчатый. Кормушка для сухого корма. Держатель этикетки. Боковые панели съёмные (опция). Подставка высотой 1м, с роликами и резьбовыми фиксаторами для пола. Размер клетки, мм: 800х900х800. Площадь клетки: 720см2. | 800х900х1800 |

Завод ThreeShine изготовит стеллажи и клетки по индивидуальному заказу пользователя, необходимой для него конфигурации

Стр каталога 118-121.

Дать ссылку на ролик в ютубе https://www.youtube.com/watch?v=hgb-f5ZW3MM&feature=youtu.be

Изделия для содержания мини-свиней:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Описание** | **Размер стеллажа (мм)** |
| SK-INC-1300 HBP 8 | Модульный инкубатор для молоди минипигов. Восемь изолированных зон, размер каждой, мм: 335х490х350. Площадь пола каждой зоны: 1642 см2. Перегородки между зонами съёмные. Пластиковые прозрачные крышки для двух соседних зон. Регулируемая температура: от +5С комнатной, до +40С. Регулируемая влажность воздуха: от +5% комнатной, до 70%. НЕРА фильтрация воздуха. Модуль на роликах. Стальная кормушка в каждой зоне. Автоматическая подача питьевой воды в каждую зону. | 1290 x 1400 x 800 |
| SK-MP-STALL-900 | Клетка мобильная, для содержания и перемещения мини-свиней. Материал: нержавеющая сталь. Наличие двух дверей на задней и передней стороне клетки. Съёмный пол клетки с пластиковым покрытием, и перфорацией. Съёмный нижний поддон для сбора отходов. На боковых бортах крепление для системы подачи питьевой воды. Стальная кормушка. Ролики с тормозными фиксаторами. | 500 х 600 х 1200 |
| SK-MPTC-1500 | Клетка мобильная, для временного содержания и перемещения мини-свиней. Материал: нержавеющая сталь. Наличие двух дверей на задней и передней стороне клетки. Съёмный пол клетки с пластиковым покрытием, и перфорацией. Съёмный нижний поддон для сбора отходов. На боковых бортах крепление для системы подачи питьевой воды. Пластиковая кормушка. Ролики с тормозными фиксаторами. | 1500 х 700 х 1200 |
| SK-MPTC-2000 | Клетка мобильная, для временного содержания и перемещения мини-свиней. Материал: нержавеющая сталь. Наличие двух дверей на задней и передней стороне клетки. Съёмный пол клетки с пластиковым покрытием, и перфорацией. Съёмный нижний поддон для сбора отходов. На боковых бортах крепление для системы подачи питьевой воды. Пластиковая кормушка. Ролики с тормозными фиксаторами. | 2000 х 800 х 1200 |
| SK-MPPT-1000 | Клетка стационарная для содержания мини-свиней. Площадь пола 2,0 м2. Материал рамы, боковых решёток: нержавеющая сталь. Материал пола: не скользкий термо/химически- стойкий пластик с перфорацией. Кормушка стальная. Автоматическая подача воды для питья. Съёмный поддон для собора отходов, нержавеющая сталь. Дверца с защёлкой. | 1000 x 2000 x 1200 |
| Контейнер | Модуль-контейнер автономный для содержания свиней. Система вентиляции, кондиционирования , очистки воздуха. Освещение. Перфорированный пол с пластиковым покрытием. Система смыва отходов. Модуль оснащается согласно технического задания от пользователей. | 3000 х 5000 х 2000 |

Завод ThreeShine изготовит клетки по индивидуальному заказу пользователя, необходимой для него конфигурации

Страницы каталога 122-125.

Изделия для содержания приматов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Описание** | **Размер стеллажа (мм)** |
| SK-MC-4-2F | Система из двух клеток, расположенных друг над другом, для содержания приматов, весом 3-10 кг. Клетки не вынимаемые. Система стыкуется с другими в один ряд. Материал: нержавеющая сталь. Ролики с тормозными стопперами. Фиксаторы для пола. Фронтальная панель каждой клетки - решетчатая. Боковые панели: цельнометаллические, вынимаемые. Каждая клетка снабжена полкой-насестом для животного, размером 152х737мм; решетчатой дверцей с запором, кормушкой, поилкой (автоматической, либо бутылка – указывается при заказе) ; вынимаемым поддоном для отходов; рычажным механизмом фиксации животного; сервисным оконцем на двери, для доступа к зафиксированному животному. Размер каждой клетки, мм: 838x817x890. Площадь пола одной клетки 0,6 м2. | 838x889x2032 |
| SK-MC-5-2F | Система из четырёх клеток (2 ряда х 2 клетки) для содержания приматов, весом 3-10 кг. Клетки не вынимаемые. Система стыкуется с другими в один ряд. Материал: нержавеющая сталь. Ролики с тормозными стопперами. Фиксаторы для пола. Фронтальная панель каждой клетки - решетчатая. Боковые панели: цельнометаллические, вынимаемые, имеют зарешеченные окна для визуального контакта между животными. Система подачи воды в каждую клетку. Каждая клетка снабжена полкой-насестом для животного; решетчатой дверцей с запором, кормушкой; вынимаемым поддоном для отходов; съёмным полом для объединения жизненного пространства. Рычажный механизм фиксации животного; сервисное оконце на двери, для доступа к зафиксированному животному. Размер каждой клетки, мм: 500x800x800. Площадь пола одной клетки 0,4 м2. | 1040 х 820 х 1878 |
| Play Ground System | Игровой вольер, с качелями, лестницами, перекладинами. Материал: нержавеющая сталь. Дверца с замком для входа персонала. Четыре кормушки. Система подачи воды с четырьмя штуцерами для питья животных. Два вольера могут быть соединены двумя переходами. | 5000x2600x2300. |

Завод ThreeShine изготовит клетки и системы для крупных животных по индивидуальному заказу пользователя, необходимой для него конфигурации

Страница каталога 126-129

Дать ссылку видео ролик <https://www.youtube.com/watch?v=y8Kpiq_zkG0&feature=youtu.be>