* + 1. Стеллажи для содержания птиц в лабораторных условиях ThreeShine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Описание** | **Размер (мм)** |
| SK-CBC-SINGLE | Клетка для содержания птиц с отрицательным давлением воздуха. Площадь пола 5100 см2. Материал решётки клетки, кормушки, поддона: нержавеющая сталь. Вынимаемый поддон для сбора отходов. Клетка находится в корпусе с рамой из стали, и панелями из закалённого стекла. Фронтальная и тыльная панели на шарнирах, для доступа в клетку. Блок фильтрации воздуха установлен на верхней стороне защитного корпуса клетки. Размер блока: 350 х 400 х 300мм. Скорость исходящего воздушного потока: 0,5 м/сек. Диаметр порта для исходящего воздуха 120мм. Фильтр предварительной очистки воздуха и основной фильтр изготовлены из полиэстра, моющиеся. Ёмкость для питьевой воды, объём 5л. Подача воды для двух штуцеров в клетке. Клетка установлена на подставке с нижней сервисной полкой и роликами с тормозными фиксаторами. Высота подставки 1м. | 1020 х 700 х 640 |
| SK-CBC-3S | Стеллаж с тремя клетками для содержания птиц с отрицательным давлением воздуха. Внутренний размер клетки: 900 х 600 х 550мм. Площадь пола 5100 см2. Материал решётки клеток, кормушек, поддонов: нержавеющая сталь. Клетки снабжены вынимаемыми поддонами для сбора отходов. Клетки находится в шкафу с рамой из стали, и панелями из закалённого стекла. Фронтальная и тыльная панели на шарнирах, для доступа к клеткам. Блок фильтрации воздуха установлен на верхней стороне защитного корпуса клетки. Размер блока: 350 х 400 х 300мм. Скорость исходящего воздушного потока: 0,5 м/сек. Диаметр порта для исходящего воздуха 120мм. Фильтр предварительной очистки воздуха и основной фильтр изготовлены из полиэстра, моющиеся. Ёмкость для питьевой воды, объём 7л. Подача воды в клетки к штуцерам. Стеллаж оснащён роликами с тормозными фиксаторами.  | 1020 х 700 х 1800 |
| SK-CBC-4S | Стеллаж с четырьмя клетками для содержания птиц с отрицательным давлением воздуха. Внутренний размер клетки: 900 х 600 х 500мм. Площадь пола 5100 см2. Материал решётки клеток, кормушек, поддонов: нержавеющая сталь. Клетки снабжены вынимаемыми поддонами для сбора отходов. Клетки находится в шкафу с рамой из стали, и панелями из закалённого стекла. Фронтальная и тыльная панели на шарнирах, для доступа к клеткам. Блок фильтрации воздуха установлен на верхней стороне защитного корпуса клетки. Размер блока: 350 х 400 х 300мм. Скорость исходящего воздушного потока: 0,5 м/сек. Диаметр порта для исходящего воздуха 120мм. Фильтр предварительной очистки воздуха и основной фильтр изготовлены из полиэстра, моющиеся. Ёмкость для питьевой воды, объём 7л. Подача воды в клетки к штуцерам. Стеллаж оснащён роликами с тормозными фиксаторами.  | 1020 х 700 х 2000 |
| SK-CBC-2 | Стеллаж с двумя клетками для открытого содержания птиц. Внутренний размер клетки: 1100 х 700 х 600мм. Материал решётки клеток, кормушек, поддонов: нержавеющая сталь. Каждая клетка имеет по две лампы инфракрасного излучения, для обогрева птиц. Клетки снабжены вынимаемыми поддонами для сбора отходов. Фронтальная и тыльная панели на шарнирах, с защёлками. Две ёмкости для питьевой воды, объём 5л. Подача воды в клетки к штуцерам. | 1100 х 700 х 1500 |

Завод ThreeShine изготовит стеллажи и клетки по индивидуальному заказу пользователя, необходимой для него конфигурации

Стр каталога 116-117.