* + 1. Стеллажи для содержания кроликов ThreeShine

<http://www.threeshine.com/eng/page.php?Main=2&sub=4>

Стандартные модели стеллажей для кроликов удобны для визуального контроля за животными и прекрасно приспособлены для эффективного обслуживания животных, и клеток.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Описание** | **Размер стеллажа** |
| SK-RCR-6 | Стеллаж с 6 шт клеток для содержания кроликов (3 ряда х 2 клетки). Материал стеллажа: нержавеющая сталь. Ролики с тормозными фиксаторами. Комплектация клетки: пол перфорированный из поликарбоната; поддон из поликарбоната для отходов; дверца стальная решетчатая; кормушка стальная; бутылка 1л из полисульфона для питья со стальной канюлей; держатель для этикетки стальной. Размер клетки, мм: 530 x 864 x 540 (площадь пола 4187см2). | 1130 х 864 x 1837 |
| SK-RCR-9 | Стеллаж с 9 шт клеток для содержания кроликов (3 ряда х 3 клетки). Материал стеллажа: нержавеющая сталь. Ролики с тормозными фиксаторами. Комплектация клетки: пол перфорированный из поликарбоната; поддон из поликарбоната для отходов; дверца стальная решетчатая; кормушка стальная; бутылка 1л из полисульфона для питья со стальной канюлей; держатель для этикетки стальной. Размер клетки, мм: 530 x 864 x 540 (площадь пола 4187см2). | 1670 x 864 x 1837 |
| SK-RCR-12 | Стеллаж с 12 шт клеток для содержания кроликов (3 ряда х 4 клетки). Материал стеллажа: нержавеющая сталь. Ролики с тормозными фиксаторами. Комплектация клетки: пол перфорированный из поликарбоната; поддон из поликарбоната для отходов; дверца стальная решетчатая; кормушка стальная; бутылка 1л из полисульфона для питья со стальной канюлей; держатель для этикетки стальной. Размер клетки, мм: 530 x 864 x 540 (площадь пола 4187см2). | 2210 х 864 x 1837 |

Системы содержания кроликов оснащённые, автоматической подачей воды для питья, и смыва отходов жизнедеятельности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Описание** | **Размер стеллажа** |
| SК-RAW-9 | Стеллаж с 9 шт клеток для содержания кроликов (3 ряда х 3 клетки). Система смыва (бак для воды 100л, контроллер подачи воды для смыва): 400х850х350мм. Материал стеллажа и клеток: нержавеющая сталь. Ролики с тормозными фиксаторами. Каждая полка стеллаж снабжена общим наклонным лотком из стали для сбора отходов. Комплектация клетки: пол перфорированный из поликарбоната; дверца стальная решетчатая; кормушка стальная (130х130х130мм); стальной штуцер для подачи питьевой воды; держатель для этикетки стальной (80х105мм). Размер клетки, мм: 460х590х360 (площадь пола 0,272 м2). | 1740 х 650 х 2250. |
| SК-RAW-12 | Стеллаж с 12 шт клеток для содержания кроликов (3 ряда х 4 клетки). Система смыва (бак для воды 100л, контроллер подачи воды для смыва): 400х850х350мм. Материал стеллажа и клеток: нержавеющая сталь. Ролики с тормозными фиксаторами. Каждая полка стеллаж снабжена общим наклонным лотком из стали для сбора отходов. Комплектация клетки: пол перфорированный из поликарбоната; дверца стальная решетчатая; кормушка стальная (130х130х130мм); стальной штуцер для подачи питьевой воды; держатель для этикетки стальной (80х105мм). Размер клетки, мм: 460х590х360 (площадь пола 0,272 м2). | 2250 х 650 х 2281 |
| SК-RAW-15 | Стеллаж с 15 шт клеток для содержания кроликов (3 ряда х 5 клетки). Система смыва (бак для воды 100л, контроллер подачи воды для смыва): 400х850х350мм. Материал стеллажа и клеток: нержавеющая сталь. Ролики с тормозными фиксаторами. Каждая полка стеллаж снабжена общим наклонным лотком из стали для сбора отходов. Комплектация клетки: пол перфорированный из поликарбоната; дверца стальная решетчатая; кормушка стальная (130х130х130мм); стальной штуцер для подачи питьевой воды; держатель для этикетки стальной (80х105мм). Размер клетки, мм: 460х590х360 (площадь пола 0,272 м2). | 2812 х 650 х 2281 |

Дать ссылку на ролик в ютубе: <https://www.youtube.com/watch?v=FVxvrxG3gac&feature=youtu.be>

Укрытие для кролика позволяет предотвратить или нивелировать стрессовое состояние животного. Изделие изготовлено из непрозрачного поликарбоната красного цвета, и имеет фиксаторы для установки на прутья пола клетки. Размер, ш х д х в, мм: 160 x 180 x 255. (стр 114 каталога).

