1.1.2. Стеллажи для содержания конвенциональных мышей ThreeShine (Республика Корея) [www.threeshine.com/eng](http://www.threeshine.com/eng)

<http://www.threeshine.com/eng/page.php?Main=2&sub=4>

- Стеллажи изготовлены из нержавеющей стали, SUS304, имеют роликовые опоры из белого полиуретана и тормозные фиксаторы.

- Клетки для животных изготовлены из поликарбоната. Размер, мм 200 x 320 x 145; площадь 503 кв см. Комплектация: Крышка решетчатая стальная с углублением для корма и бутылки для питья; бутылка квадратная из поликарбоната объёмом 300мл с пробкой и канюлей; встроенная перегородка для корма; держатель для этикетки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель стеллажа** | **Конфигурация** | **Габариты (ш х г х в)** |
| SK-BBR-36M | Стеллаж односторонний с 36 шт клеток (6 рядов х 6 клеток) | 1400 х 350 х 1600 |
| SK-BBR-63M | Стеллаж односторонний с 63 шт клеток (9 рядов х 7 клеток). | 1620 x 400 x 2030 |
| SK-BBR-64M | Стеллаж односторонний с 64 шт клеток (8 рядов х 8 клеток) | 1860 х 350 х 1800 |

Завод ThreeShine изготовит стеллажи по индивидуальному заказу пользователя, необходимой для него конфигурации.

Стеллажи для содержания конвенциональных мышей, Китай

Стеллажи изготовлены из нержавеющей стали, SUS304, имеют роликовые опоры с тормозными фиксаторами. Двустороннее расположение клеток.

http://www.shu-sz.com/dw/en/cp2-02.htm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель стеллажа** | **Конфигурация** | **Габариты (ш х г х в)** |
| PP3/70 | Стеллаж двусторонний с 70шт клеток PP3 (полипропилен, 318х202х135 мм) для мышей, 5 рядов х 7 клеток х 2 | 1550х630х1500 |
| CP3/70 | Стеллаж двусторонний с 70 шт клеток CP3 (поликарбонат, 318х202х135) для мышей, 5 рядов х 7 клеток х 2 | 1550х630х1500 |
| M1/70 | Стеллаж двусторонний с 70 шт клеток M1 (полипропилен, 290х180х160 мм.) для мышей, двусторонний; 5 рядов х 7 клеток х 2. | 1450х400х1500 |
| CPM1/70 | Стеллаж двусторонний с 70 шт клеток CPM1 (поликарабонат, 290х180х152) для мышей, 5 рядов х 7 клеток х 2. | 1450х400х1500. |