* + 1. Стеллажи для содержания конвенциональных морских свинок ThreeShine

<http://www.threeshine.com/eng/page.php?Main=2&sub=4>

Стандартные модели стеллажей с клетками эргономичны для обслуживающего персонала, и обеспечивают рациональное использование пространства помещения для содержания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Описание** | **Размер стеллажа** |
| SK-GPC-9 | Стеллаж с 9 шт клеток для содержания морских свинок (3 ряда х 3 клетки). Материал стеллажа: нержавеющая сталь. Ролики с тормозными стопперами. Комплектация клетки: корпус из поликарбоната с перфорированным полом; поддон из поликарбоната для отходов; дверца стальная решетчатая; кормушка стальная; бутылка 1л из полисульфона для питья со стальной канюлей. Размер клетки, мм: 400 x 650 x 210 (площадь пола 2010см2) | 1400 x 650 x 1350 |
| SK-GPC-20 | Стеллаж с 20 шт клеток для содержания морских свинок (4 ряда х 5 клеток). Каждый ряд со стальным поддоном для отходов. Материал стеллажа и клеток: нержавеющая сталь. Ролики с тормозными стопперами. Комплектация клетки: корпус из поликарбоната с перфорированным полом; поддон из поликарбоната для отходов; дверца стальная решетчатая; кормушка стальная; бутылка 1л из полисульфона для питья со стальной канюлей. Размер клетки, мм: 400 x 650 x 210 (площадь пола 2010см2) | 1700 x 650 x 1920 |

Система содержания морских свинок с увеличенным жизненным пространством клетки, автоматической подачей воды для питья, и смыва отходов жизнедеятельности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Описание** | **Размер стеллажа** |
| SK-GAW-8 | Стеллаж с 8 шт клеток для содержания морских свинок (4 ряда х 2 клетки). Материал стеллажа и клеток: нержавеющая сталь. Бак системы смыва, объём 100л; таймер установки периодичности подачи воды для смыва отходов. Ролики с тормозными стопперами. Комплектация клетки: корпус стальной с перфорированным полом; дверца стальная решетчатая; кормушка стальная; штуцер для питья животных. Размер клетки, мм: 700 x 500 x 200 (площадь пола 3500см2) | 1800 x 550 x 2150 |



Стеллажи для содержания конвенциональных морских свинок Китай

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Описание** | **Размер стеллажа** |
| TS-12 dry feed type | TS-12 dry feed type. Стеллаж с 12 шт клеток для содержания морских свинок (3 ряда х 4 клетки). Каждый ряд со стальным поддоном для отходов. Материал стеллажа и клеток: нержавеющая сталь. По заказу стеллаж оснащается роликами. Комплектация клетки: дверца с защёлкой, кормушка для сухого корма; бутылка для питья со стальной канюлей. Варианты: с поддоном и без поддона. Размер клетки, мм: 500х400х260. | 2000х650х1720 |
| XTS-3 | XTS-3. Стеллаж с 3 шт клеток для содержания морских свинок (3 полки х 1 клетка). Материал клетки: термостойкий полипропилен. Материала стеллажа: нержавеющая сталь. Стеллаж оснащён роликами. Комплектация клетки: кормушка для сухого корма; бутылка для питья со стальной канюлей. Варианты: с поддоном и без поддона. Размер клетки, мм: 930х625х250. | 990х650х1500 |