1.1.3. Стеллажи для содержания конвенциональных крыс ThreeShine (Республика Корея)

- Стеллажи изготовлены из нержавеющей стали, SUS304, имеют роликовые опоры из белого полиуретана и тормозные фиксаторы.

- Клетки для животных изготовлены из поликарбоната. Размер клетки: 278 x 420 x 200 мм; площадь 930cm2. Материал клетки: поликарбонат. Комплектация клетки: крышка решетчатая стальная с углублением для сухого корма и бутылки; встроенный разделитель; бутылка 500мл со стальной канюлей; держатель для этикетки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель стеллажа** | **Конфигурация** | **Габариты (ш х г х в)** |
| SK-BBR-25R | Стеллаж односторонний с 25 шт клеток (5 рядов х 5 клеток) | 1400 x 500 x 1500 |
| SK-BBR-35R | Стеллаж односторонний с 35 шт клеток (7 рядов х 5 клеток) | 1560 x 500 x 2030  |
| SK-BBR-42R | Стеллаж односторонний с 42 шт клеток (7 рядов х 6 клеток) | 1860 x 500 x 1800 |

Завод ThreeShine изготовит стеллажи по индивидуальному заказу пользователя, необходимой для него конфигурации.

Стеллажи для содержания конвенциональных крыс, Китай

http://www.shu-sz.com/dw/en/cp2-02.htm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель стеллажа** | **Конфигурация** | **Габариты (ш х г х в)** |
| A16 | Стеллаж с 16 клетками из стали (300x400x210 мм) для крыс (4 ряда х 4 клетки) | 1350х400х1500  |
| R116 | Стеллаж с 16 шт клеток R1 (полипропилен, 460х300х160 мм.) для крыс (4 ряда х 4 клетки) | 1350х400х1500 |
| R316 | Стеллаж с 16 шт клеток R3 со съёмным дном (полипропилен, 460х300х260 мм) для крыс (4 ряда х 4 клетки) | 1350х400х1500 |
| CPR316 | Стеллаж с 16 шт клеток со съёмным дном CPR3 (поликарбоната, размер, мм 466х180х125) для крыс (4 ряда х 4 клетки) | 1450х400х1500  |
| PB5/5 | Стеллаж стальной, мобильный. Полки зафиксированные: 5 шт.  | 1600х400х1600. |
| PG5/5 | Стеллаж стальной, мобильный. Полки зафиксированные: 5 шт.  | 1450х400х1500 |